|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **武汉城市职业学院汽车学院匠之家电动遮阳帘报价单** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 遮光面料 | 1、全遮光；玻纤面料100%  2、单位面积质量（克重量）：≥535g/m²,检测依据：GB/T 4669-2008；  3、线密度：经向 32-36tex，纬向32-36tex；经纬密度：经向：≥140根/10cm, 纬向：≥130根/10cm，检测依据：GB/T4668-1995；  4、耐水色牢度：变色≥4、沾色（醋脂纤维、棉、锦纶、聚酯纤维、腈纶、羊毛）≥4，检测依据：GB/T 5713-2013；  5、顶破强力：≥650N；拒油性能：≥4-5级；  6、沾水性：≥4级；  7、耐干热色牢度（变色、沾色）：≥4级；  8、耐热压色牢度（变色、沾色）：≥4级；  9、抗菌性能-抑菌率（金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、大肠杆菌、肺炎克雷白氏菌、铜绿假单胞菌）：≥99%；  10、防紫外线性能：UPF紫外线防护系数≥50，UVA平均透射比<5%，UVB平均透射比<5%；  11、静电性能：静电电压≤1000V，半衰期时间≤5.0S；  12、酚黄变：≥4级；厚度：≥0.40mm；  13、耐磨性能：≥20000次；  14、阻燃性能：水洗50次后符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》（窗帘幕布、家具制品装饰用织物B1级）抗冠状病毒活性，MV≥0.22%；抗冠状病毒率≥42%；  15、能经受多次洗涤。 | m2 | 300 |  |  |  |
| 2 | 尚飞（Somfy）系列管状电机 | 1、电机安全载重：50KG；  2、运行分贝：20.2dB(A)；  3、额定扭转：8N.m；  4、输出速度：17rpm；  5、额定电压：230v；  6、额定电流：0.43A；  7、保护等级：IP44；  8、连续工作时间 4min；  9、轨道长度 小于12m；  10、产品重量 1.475KG；  11、管状电机机械行程限位，运行稳定自由设置上下行程点，满足遮阳需求采用德国默克齿轮工艺，超静音运行美国ATMEL的军工级微电脑控制芯片433频率无线遥控功能满足等多种智能中控超长使用寿命，质保5年满足CCC、ROHS、CE、TUV认证标准； | 套 | 22 |  |  |  |
| 3 | 55卷管 | 壁厚2.0mm，内壁22条加强筋 | 米 | 42 |  |  |  |
| 4 | 上下杆 | 铝合金材质，表面氧化处理工艺，宽度≥9mm，高度≥29mm，壁厚2.0mm,米重≥0.42kg/m，保证面料的平整度； | 米 | 42 |  |  |  |
| 5 | 辅材（脚手架、电源线等）高度6.5米 | 1、电源线 国标RVV护套电缆线 异体线芯无氧铜 绝缘材料聚氯乙烯；  2、脚手架 离地高170cm 承重力强 特厚型；  3、电动芯棒 6角铝芯4、电机端头 采用PE高强材料制作。  4、顶面格栅修复和拆除（1\*40米） | / | 1 |  |  |  |
| 6 | 遥控器 | 遥控器 | 套 | 2 |  |  |  |
| 7 | 安装及辅材 | | 套 | 22 |  |  |  |
| 8 | 税费 | |  |  |  |  |  |
| 9 | 含税总价 | |  |  |  |  |  |
| 说明：1、价格包括但不限于货物采购、包装、运输、保险、安装、调试、培训、项目包保服务期服务、税费等 全部费用。 2、产品交货时间5个工作日。 3、质保期五年，如有质量问题包换（人为损坏除外），提供终身售后服务。电话报修后2小时上门服务、6小时内排除故障。 | | | | | | | |
| 报价单位：   日 期： 年 月 日 | | | | | | | |