**武汉城市职业学院南校区教工食堂更换抽排烟净化器报价单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 型号、规格及主要技术指标 |
| 1 | 高效油烟净化器 | 台 | 1 |  |  | 品牌：科蓝1. 型号：BS-216Q-16000LD
2. 说明：配套风柜，设备采用智能数字电源，输出电压14-16KV；输出高压电流不低于30Ma，具有智能检测电场清洁情况能自动调节电流大小，并可选择高效或智能运行模式。

设备外壳采用优质碳钢冷板抗紫外线，耐用性极好，适合户外使用，外壳采用热固性纯聚酯粉末涂料喷涂处理，外壳厚度不低于1.2mm，设备电场采用刚性好、不易变形、使用寿命长的不锈钢蜂巢式电场，可单独拆卸方便安装维护，设备在额定处理风量条件下，最高去除油烟效率为98%。 |
| 2 | 吊杆及支架 | 套 | 3 |  |  | 规格：￠10MM，角铁材质 |
| 3 | 法兰 | 套 | 3 |  |  | 规格：600\*850MM，角铁材质 |
| 合 计 |  |  |
|  |  |  |

1. 此报价包含旧设备拆除、搬运、管道增加、电路改造、运输等一切相关费用；
2. 此报价为含税报价；

3、质保 年。