1.水箱内胆容积：≥30L

2.额定功率：3KW,220V

3.出水：两出水口，一开一直饮，开水温度≥95度。

4.外壳材料要求：镀锌板加双面静电喷涂工艺，箱体厚度不低于0.8mm，落地式柜式一体机，整机密封（接水处除外），整体高度≥1650 mm，宽度≥500 mm，长度≥610 mm。与水相接触部分为304不锈钢板材（提供投标品牌制造商送检的304板材材质检测报告予以佐证）。

5.采用反渗透过滤技术，滤芯级数：4级及以上，滤芯(活性炭、反渗透膜）和饮水机为并是同一品牌，并提供对应的涉水批件。

6.所投产品整机具有CQC认证或CCC认证。

7.所投产品具备节能认证。

8.所投产品净水流量需≥60L/H,额定总净水量≥6000L

9.水箱内胆保温材质需采用高效隔热阻燃环保材质，并提供相关检测报告。

10.接水盘为304不锈钢且具备自动排水功能，提供相关证明文件。

11.所投产品具备自动冲洗功能。

12.产品符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范- 反渗透过滤处理装置》(2001)的规定，并提供省级或以上部门颁发的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》。

13.发热管采用不锈钢材质(提供由饮水设备制造商申请送检的材质检测报告）。

14.所投产品具有卫生防护式装置及杀菌灭病毒功能。

15.所投产品具有柔性减震功能，并提供相关证明文件。

16.所投产品产品具有防烫出水装置及防水溢出功能；提供相关证明文件。

17.为保障饮水安全，所投产品需具有食品接触产品安全认证证书，水胆、水箱、发热管、不锈钢波纹管、水位探针、热交换器等内部水处理零部件需符合GB 4806.9-2016《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》标准，并提供相关检测报告。